COMPLEXUL PORTUAR GIURGIULEȘTI
   Pescajul maxim admis 
	Data măsurătorii 
	11 septembrie 2026 
	Actualizare 
	În funcție de condițiile hidrologice curente 

	Indicator 
	Valoare 

	Cota Galați 
	0,11 m 

	Tendința nivelului apei 
	ÎN SCĂDERE 



                          Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (PPMG) 
	Tip navă 
	Pescaj maxim admisibil
(cu încărcătură la bord) 

	Nave maritime și de navigație interioară 
	4,04 m 


                  
                               Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG)
	Dană/Obiectiv
	Nave maritime și de navigație interioară

Lungimea navei
	
Pescaj maxim (cu încărcătură la bord)

⚠ Se respectă pescajul admisibil pentru traversarea Canalului Sulina.



	   Dana Mărfuri Generale
	până la 100 m
	4,04 m

	
	până la 120 m
	4,04 m

	
	până la 140 m
	4,04 m

	
Dana  RO-RO (R.R.)

	până la 80 m
	
Notă: descărcare prin ușurarea treptată a provei  navelor pescajul cărora nu depășește:
            	        2.24m. la dana RO-RO  +20m. amonte;
        1.34m. amonte de dana RO-RO +20m;


	
Dana Cerealieră Prut (C.P.) 

	până la 120 m
	
3,52 m

	
	până la 140 m
	3,52 m

	Dana Cerealieră Dunăre (C.D.) 

	
	nu va depăși limita admisă pentru traversarea Canalului Sulina

	Dana Petrolieră (OIL.T) 

	
	nu va depăși limita admisă pentru traversarea Canalului Sulina



                                                Șenalul estuar al râului Prut
	Lățimea șenalului 
	30 m 

	Adâncime minimă
	4,24 m

	Pescaj maxim admisibil
	4,04 m
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